السلام عليكم
  ( جميع مستلزمات صناعة الشموع )
(  مقدمة من شركة رضوى لتجهيز مصانع الشمع )
يوجد لدينا جميع أنواع الشمع الخام (برافين العامريه) بأسعار مناسبة ، كذلك جميع أنواع اسطمبات شمع الانارة ( مثل اسطمبات الشمع الأبيض , واسطمبات شمع السبوع , واسطمبات الشمع الحلزونى بجميع أنواعه وأحجامه مثل الثلاثات والستات والعشرات مضفر, والقله والابريق )، واسطمبات شمع الزينه والهدايا ، وجميع أنواع الاسطمبات الاستانلس أكثر من 500 شكل من الاسطمبات بأحجام ومقاسات مختلفه ، وجميع مقاسات الخيوط المختلفه ، والألوان بجميع أشكالها ، وخامات التغليف ، ويوجد أيضا شمع جل ، وجميع أنواع المعطر بروائحه المختلفة , أى جميع مستلزمات صناعة الشموع + دراسة تسويقية للسوق مجانا + دوره تدريبيه مجانا + دراسة جدوى مجانا . ت / 01006760022
(1) مراحل تصنيع الشمع
تعتبر عمليات إنتاج الشموع بمختلف أنواعها من العمليات الإنتاجية البسيطة التي يمكن التدريب عليها في وقت قصير ولا تحتاج إلي خبرات فنية خاصة ويوجد هناك اسطمبات + ماكينات تصنيع الشموع
(1) إذابة الشمع الخام 
يوجد الشمع الخام فى كراتين  وزن  30كجم أو 25 كجم ويتم تقسيمها إلي أجزاء وصهرها في اناء من  الألومينوم 
(2) إضافة الألوان 
يتم تقليب اللون في قليل من الشمع المنصهر حيث أن اللون عبارة عن أكاسيد علي هيئة مسحوق ويمكن زيادته أو تخفيفه للحصول علي الدرجة والكثافة المطلوبة وبعد ذلك يضاف اللون بعد تكوينه إلي الشمع السائل ويقلب جيداً حتي يمتزج ويتجانس. 
(3) إضافة المادة المصلدة 
تضاف المادة المصلدة التي تعطي الشمعة الصلادة اللازمة وهي حامض الاستيارك أو مصلب بنسب معينة تتراوح بين 5% :10% تبعا لنوع المنتج واستخدامه 
(4) صب الشمع 
ويتم ذلك بإحدى الطريقتين التاليتين : 
الشمع العادى : وهو شمع انارة أبيض أو شمع سبوع أو شمع حلزونى ثلاثات أو حلزونى ستات أو قله وابريق بأطوال وأقطار مختلفة ويشكل إما بالصب في اسطمبات  أو علي ماكينة تعطي إنتاجية أعلي فيمكن الحصول علي 520 شمعه كل 3 دقائق وبجودة أعلي 
· شمع الزينة والهدايا: يتم صب هذا النوع من الشموع في قوالب خاصة مشكلة بالشكل المطلوب وتكون عادة من الألومينوم أو الاستانلس ويوجد أكثر من 500 شكل من الاسطمبات بأحجام ومقاسات وأقطار مختلفه
(5) التبريد 
يتم تبريد القوالب بالمياه العادية في درجة حرارة الجو الطبيعي ويتوقف زمن التبريد وفقا لسمك الشمعة 
(6) فك القوالب 
يتم استخراج المنتج النهائي سواء من الماكينة أو من القوالب المختلفة ويتم تنظيف القوالب استعداداً للبدء في دورة إنتاجية جديدة . 
(7) التغليف 
يتم تغليف المنتج النهائى فى عبوات خاصه لكل منتج حتي يظهر المنتج بشكل جديد. 
                                      (8) التسويق
تفدم شركة رضوى لتجهيز مصانع الشمع لعملائها جميع مستلزمات صناعة الشموع + دراسة تسويقية للسوق مجانا + دوره تدريبيه مجانا + دراسة جدوى مجانا . ت / 01006760022
